# Załącznik nr 8 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

* + - 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pojazd musi być wolny od wad fizycznych i/lub prawnych, uprzednio nienaprawiany. Minimalny rok produkcji 2024r.
      2. Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub w innej lokalizacji (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), uzgodnionej pomiędzy Stronami na etapie realizacji Umowy. Wykonawca musi zabezpieczyć samochód do momentu odbioru.
      3. Pojazd zostanie dostarczony w terminie nie później niż **do 31 lipca 2025r.** od daty zawarcia Umowy.
      4. Nie dopuszcza się dostawy samochodu używanego, powystawowego lub testowego, itp.
      5. Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód rejestracyjny, wszystkie komplety kluczyków / kart elektronicznych dostarczane przez producenta, instrukcję obsługi, kopię dokumentu gwarancji wystawionego przez producenta samochodu oraz kopię wyciągu ze świadectwa homologacji.
      6. Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu będzie posiadał zatankowany pełen bak paliwa.
      7. Pojazd nie będzie posiadał jakichkolwiek nadruków, czy też informacji reklamowych.
      8. Pojazd musi być wyposażony we wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego w procesie montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu.
      9. Pojazd i jego wyposażenie musi być zgodne z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak też z innymi przepisami obwiązującego prawa krajowego RP oraz prawa unijnego. Pojazd dostosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie).
      10. Zamawiający nie dopuszcza, aby pojazd był wyposażony w system monitorujący i przekazujący położenie lub inne parametry samochodu na serwery zewnętrzne. Powyższe ograniczenie nie dotyczy fabrycznie zamontowanych systemów np. nawigacji satelitarnej lub telemetrycznych w zakresie, w jakim wymagane jest prawidłowe działanie tych systemów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Użytkownika pojazdu (Zamawiającego) w tym zakresie.
      11. Zamawiający wymaga dodatkowego dokumentu przedmiotowego do złożonej oferty, tj: **Specyfikacji producenta pojazdu z wyposażeniem fabrycznym w formie załącznik do oferty.**

12. Kolorystyka:

1. Kolorystyka zewnętrzna do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania Umowy przy czym Zamawiający oczekuje co najmniej 3 wizualizacji malowania pojazdu nawiązujących do barw Gminy Pelplin tj. tylko koloru i oklein z logo Gminy Pelplin.

**Ważne – o ile nie zaznaczono inaczej wszystkie parametry w niniejszym dokumencie należy traktować jako minimalne.**

|  |  |
| --- | --- |
| **specyfikacja pojazdu** | |
| 1 | Samochód fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim. Liczba miejsc w pojeździe: 9 (8 pasażerów + kierowca). Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim. |
| 1.1 | Rok produkcji: min 2024 r. |
| 1.2 | Zamawiający wymaga dodatkowego dokumentu przedmiotowego do złożonej oferty: Specyfikacji producenta pojazdu z wyposażeniem fabrycznym w formie załącznik do oferty. |
| Wymiary zewnętrzne | |
| 2 | Długość od 5000 mm do 5600 mm |
| 3 | Rozstaw osi: min. 3300 mm |
| 4 | Szerokość (ze złożonymi lusterkami): min. 1900 mm |
| 5 | Wysokość całkowita pojazdu: max 2500 mm |
| Silnik, skrzynia biegów, napęd | |
| 6 | Silnik o pojemności min. 1.600 cm3 |
| 7 | Moc: min. 130 KM |
| 8 | Emisja CO2: EURO 6 |
| 9 | Przekładnia: manualna 6-biegowa (6 biegów do jazdy + 1 bieg wsteczny) |
| 10 | Rozmiar kół – min 16” |
| 11 | Rodzaj obręczy kół – 4 szt. (aluminiowe) |
| 12 | Komplet opon (letnich lub zimowych) o parametrach – indeks prędkości min. R (170 km/h), indeks nośności XL lub C, droga hamowania (przyczepność na mokrej nawierzchni) max. B, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r. |
| Bezpieczeństwo | |
| 13 | Samochód wyposażony w poduszki powietrzne co najmniej dla kierowcy i pasażera. |
| 14 | Samochód wyposażony w systemy bezpieczeństwa min.: system zapobiegający blokowaniu kół (np. ABS), system stabilizacji pojazdu (np. ESP), asystent pasa ruchu. |
| 15 | Wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:   * 1. przednie fotele (kierowca + pasażer) – trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz pirotechnicznymi napinaczami;   2. fotele przedziału pasażerskiego – trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. |
| 16 | Zagłówki dla wszystkich siedzeń w pojeździe z regulacją wysokości (regulacja wysokości zagłówka – minimum w pierwszym rzędzie) |
| 17 | Hamulce tarczowe: przód i tył |
| 18 | Regulacja kolumny kierownicy, z regulacją kąta pochylenia i wysunięcia |
| 19 | Fabrycznie przyciemniane szyby w tylnej części pojazdu (szyby przyciemniane boczne i tylne przedziału pasażerskiego) |
| 20 | Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane |
| 21 | Tempomat, immobiliser |
| 22 | Zdalnie sterowany centralny zamek z 2 pilotami |
| 23 | Czujniki parkowania przód/tył |
| 24 | Drzwi odsuwane (przesuwne) boczne (przeszklone), po prawej i lewej stronie pojazdu z wysuwanym podestem (obustronnie) |
| 25 | Przednie światła w technologii LED (dzienne i drogowe) , trzecie światło STOP oraz tylne światło przeciwmgielne. |
| 26 | Przestrzeń pasażerska z przeszklonymi drzwiami z tyłu pojazdu |
| 27 | Koło zapasowe pełnowymiarowe oraz zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół (rozmiar felgi i opony oraz bieżnik opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) |
| 28 | Wykończona skórą kierownica, multifunkcja |
| 29 | Z przodu pojazdu fotele standardowe dla kierowcy i dwóch pasażerów. |
| 30 | Liczba miejsc w przedziale pasażerskim (6), w tym:  - pierwszy rząd: 3 miejsca siedzące z regulowanymi oparciami,  - drugi rząd : 3 miejsca siedzące z możliwością zastąpienia miejscem na wózek inwalidzki – 1  z regulowanymi oparciami i opuszczanymi podłokietnikami. |
| 31 | Radio samochodowe (usb, bluetooth) fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami z przodu i z tyłu pojazdu w tym android auto/car play sterowane bezprzewodowo. |
| 32 | Klimatyzacja automatyczna min. dustrefowa– z przodu oraz z tyłu (tj. 2 oddzielne strefy klimatyzacji) z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i osobną regulacją temperatury, filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację wewnętrzną |
| 33 | Elektrycznie podgrzewana przednia i tylna szyba |
| 34 | Kamera cofania 360° |
| Wyposażenie | |
| 35 | Tapicerka samochodowa, ciemna stonowana. Fotele przednie podgrzewane. |
| 36 | Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. |
| 37 | Dywaniki fabryczne – gumowe |
| 38 | Komputer pokładowy |
| 39 | Regulowana kolumna kierownicy |
| 40 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 41 | Elektrycznie sterowane przednie szyby |
| 42 | Cyfrowy zestaw wskaźników – ekran centralny |
| 43 | Zderzaki częściowo polakierowane w kolorze nadwozia |
| 44 | Zabezpieczenie antykradzieżowe – autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem sterowany pilotem. Aktywowany i wyłączany bez sygnałów dźwiękowych, honorowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe. |
| 45 | Uchylane / otwierane okna w przestrzeni pasażerskiej (dla osoby na wózku inwalidzkim) |
| 46 | Samoczynne domykanie szyb po zamknięciu zamków drzwi lub domykanie szyb pilotem zdalnego sterowania zamkiem centralnym |
| 47 | Sterowanie wysokością świateł ręcznie lub automatycznie |
| Gwarancja | |
| 48 | Gwarancja na pojazd (w tym na wszelkie elementy mechaniczne) |
| 49 | Gwarancja na powłokę lakierniczą |
| 50 | Gwarancja na perforację elementów nadwozia |
| Pozostałe wymagania | |
| 51 | Samochód musi posiadać co najmniej dwa komplety kluczyków lub kart dostępu lub pilotów dostępu |
| 52 | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 51 | Atestowana gaśnica |
| 53 | Trójkąt ostrzegawczy |
| 54 | Apteczka oraz kamizelki odblaskowe – min. 9 kamizelek odblaskowych |
| 55 | Kolorystyka nadwozia – lakier metalizowany w kolorach: srebrny, granatowy, grafitowy lub szary |
| Adaptacja do przewozu osób niepełnosprawnych | |
| 56 | Dodatkowe pasy 3-punktowe dla osoby niepełnosprawnej wg wymagań homologacyjnych |
| 57 | Lokalizacja miejsca dla osoby na wózku: w drugim lub w trzecim rzędzie siedzeń |
| 58 | Rodzaj wjazdu do samochodu: rampa najazdowa zamontowana z tylu pojazdu |
| 59 | Wysokość w przestrzeni pasażerskiej : min 1300 mm |
| 60 | Wzmacniana podłoga przedziału pasażerskiego pokryta wykładziną antypoślizgową |
| 61 | Atestowane mocowania wózków inwalidzkich |
| 62 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej (magnetyczne) |
| 63 | Świadectwo homologacji lub dokument poświadczający dopuszczenie do ruchu pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (sporządzone w języku polskim) |
| 64 | W ostatnim rzędzie trzy indywidualne fotele z opcją demontażu dwóch foteli na rzecz montażu wózka inwalidzkiego. |