**Zał. nr 8 DO SWZ**

**Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – miejsce do parkowania**

**Wykonawca ubiegający się o świadczenie usług musi posiadać:**

1. Parking zlokalizowany na terenie miasta **WEJHEROWO** lub **okolic**. Zamawiający dopuszcza możliwość na dzień składania ofert złożenie umów przedwstępnych na planowane lokalizacje z okresem obowiązywania umów podstawowych na **okres dwóch lat .**
2. Wykonawca posiada suche pomieszczenie garażowe, oświetlone z możliwością ogrzewania z podnośnikiem do podnoszenia całego pojazdu lub z kanałem o powierzchni umożliwiającej prowadzenie badań pojazdu do 3,5 tony lub pojazdu powyżej 3,5 tony, przy otwartych wszystkich drzwiach, z możliwością swobodnego przemieszczania się wokół pojazdu, dostępu od spodu do podwozia oraz możliwością zaciemnienia pomieszczenia.
3. Wykonawca oświadcza, że teren parkingu jest ogrodzony, a w jego rejonie znajduje się plac utwardzony betonem, asfaltem, płytami lub kostką betonową o powierzchni co najmniej 5 x 10 metrów, aby możliwa była realizacja badań pojazdów w sytuacji użycia podnośników, stojaków itp.
4. Wykonawca zabezpieczy przed wpływem czynników atmosferycznych uszkodzone pojazdy oraz części i akcesoria pojazdów mechanicznych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji zabezpieczonych i wydanych pojazdów oraz części i akcesoriów mechanicznych, a także w każdej chwili na żądanie upoważnionych przedstawicieli do podania: ilości, marek, typów i numerów przechowywanych pojazdów oraz części i akcesoriów pojazdów mechanicznych.

Plac musi być ogrodzony, oświetlony i dozorowany całodobowo aby możliwa była realizacja czynności służbowych całodobowo.

1. Specjalistyczny sprzęt do świadczenia usług holowania i parkowania:

* możliwość transportowania jednośladów oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
* możliwość transportowania pojazdów co dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusów,
* sprzęt do przemieszczania pojazdu /głównie powypadkowego/ z miejsca parkowania na wyznaczone utwardzone miejsce badań/opisane w pkt.2/

1. Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę umów przedwstępnych na wynajem ww. sprzętu.

**Spełnienie wymogów określonych w punktach 1 – 6 należy przedstawić w formie opisowej.**

**Zamawiający może dokonać wizji lokalnej parkingu wraz z zapleczem.**

**UWAGA!**

**Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy**