ZP.26.1.6.2025

Załącznik numer 2 do SWZ

**Specyfikacja techniczna**

**Zadanie 6. Monitor – 1 sztuka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| Rodzaj urządzenia | Monitor | Producent:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy uzupełnić)  Model:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy uzupełnić)  Inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Przekątna ekranu | 31 - 32" | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Powłoka matrycy | Matowa | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Rodzaj matrycy | LED, VA | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Typ ekranu | Zakrzywiony | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Monitor bezramkowy | Tak | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Rozdzielczość ekranu | min. 2560 x 1440 (WQHD) | Rozdzielczość ekranu: \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Format obrazu | 16:9 | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | min. 180 Hz | Częstotliwość odświeżania: \_\_\_\_ Hz (należy uzupełnić) |
| Odwzorowanie przestrzeni | sRGB: 96% | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | minimum 16,7 mld | Min. liczba wyświetlanych kolorów: \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| HDR | HDR ready | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Czas reakcji | 0,2 ms (MPRT) | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Technologia synchronizacji | Adaptive-Sync | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Technologia ochrony oczu minimum | Redukcja migotania (Flicker free)  Filtr światła niebieskiego | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Wielkość plamki | max. 0,272 x 0,272 mm | Wielkość plamki: \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Jasność | min. 350 cd/m² | Jasność: \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Kontrast statyczny | min. 3 000:1 | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Kąt widzenia w poziomie | min. 178 stopni | Kąt widzenia w poziomie: \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Kąt widzenia w pionie | min. 178 stopni | Kąt widzenia w pionie: \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Złącza min. | HDMI 2.0 - 2 szt.  DisplayPort - 1 szt.  Wyjście słuchawkowe - 1 szt.  USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.  USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.  AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. | \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Głośniki | Tak | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Moc głośników | Min. 2 x min. 2W | Min. moc głośników \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Zakres regulacji wysokości (Height) | min. 150 mm | Zakres regulacji \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | min. ~5° (do przodu/w dół)  min. ~23° (do tyłu/w górę | Zakres regulacji \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel) | min. ~90° (w lewo)  min. ~45° (w prawo) | Zakres regulacji: \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Możliwość montażu na ścianie | 100 x 100 mm | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Klasa energetyczna | min. F | \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Pobór mocy podczas pracy | max. 44 W | \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Pobór mocy podczas spoczynku | max. 0,5 W | \_\_\_\_\_ (należy uzupełnić) |
| Dodatkowo | Zakrzywienia ekranu - 1500R,  Możliwość zabezpieczenia linką | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Akcesoria | Kabel zasilający  Kabel HDMI  Kabel DisplayPort  Kabel USB | Tak/Nie  (należy zaznaczyć) |
| Gwarancja | 36 miesięcy | Gwarancja: \_\_\_\_\_ miesięcy (należy uzupełnić) |

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

Instrukcja wypełniania specyfikacji technicznej – załącznik nr 2 do SWZ

1. Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Parametry oferowanego produktu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie - nazwy producenta, modelu sprzętu, nazwy i wersji oprogramowania oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności. Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.
2. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.
3. **Formularz specyfikacji technicznej należy złożyć w terminie składania ofert. Dokument nie podlega uzupełnieniu.**

**Uwaga: Specyfikację techniczną oferowanego asortymentu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym**